|  |
| --- |
| **ПАМЯТКА****О правилах пожарной безопасности в жилых домах**1. Территория двора жилого дома должна содержаться в чистоте.
2. Правилами пожарной безопасности запрещается:

-сжигание мусора, выбрасывание горячих углей и золы вблизи строений;-использование чердака дома, бани для хранения различных материалов.1. При использовании печным отоплением:

-содержание печи и дымохода в исправном состоянии;- 1 раз в два месяца очищайте от сажи;-пол перед топочной дверцей обейте листом железа размером 50х70 см.Во избежание пожара, дымоход печи при соприкосновении со сгораемыми перегородками, стеной балками потолка должен иметь кирпичную разделку шириной не менее 50 см.Запрещается сушка возле печи дров, одежды и обуви.Пользуясь керогазами, керосинками, электрическими плитками и утюгами, ставьте их на огнестойкие подставки, не оставляйте их у сгораемых перегородок и стен.Не поручайте детям присмотр за топящейся печью, включенной электроплитке или горящим керогазом.Следите за исправностью электрической проводки, со временем изоляция электропроводки теряет свои свойства и требует проверки или замены, не применяйте вместо фабричных предохранителей самодельные, не вставляйте в предохранительную пробку скрутки проволоки. Это вызывает пожар.Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартиры, жилых комнатах, кухнях, цокольных и подвальных этажей чердаках и надворных стройках. Хранение баллонов для бытовых газовых приборов допускается в шкафах из негорючих материалов у глухого простенка стены. Шкафы должны быть оборудованы жалюзями для проветривания и иметь надпись: **«Огнеопасно, газ!»** |

|  |
| --- |
| **ПАМЯТКА****О правилах пожарной безопасности в жилах домах**1. Территория двора жилого дома должна содержать в чистоте.
2. Правилами пожарной безопасности запрещается:

-сжигание мусора, выбрасывание горячих углей и золы вблизи строений;-использование чердака дома, бани для хранения различных материалов.1. При использовании печным отоплением:

-содержание печи и дымохода в исправном состоянии;-1 раз в два месяца очищайте от сажи;-пол перед топочной дверцей обейте листом железа размером 50х70 см.Во избежание пожара, дымоход печи при соприкосновении со сгораемыми перегородками, стеной балками потолка должен иметь кирпичную разделку шириной не менее 50 см.Запрещается сушка возле печи дров, одежды и обуви.Пользуясь керогазами, керосинками, электрическими плитками и утюгами, ставьте их на огнестойкие подставки, не оставляйте их у сгораемых перегородок и стен.Не поручайте детям присмотр за топящейся печью, включенной электроплитке или горящим керогазом.Следите за исправностью электрической проводки, со временем изоляция электропроводки теряет свои свойства и требует проверки или замены, не применяйте вместо фабричных предохранителей самодельные, не вставляйте в предохранительную пробку скрутки проволоки. Это вызывает пожар.Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартиры, жилых комнатах, кухнях, цокольных и подвальных этажей чердаках и надворных стройках. Хранение баллонов для бытовых газовых приборов допускается в шкафах из негорючих материалов у глухого простенка стены. Шкафы должны быть оборудованы жалюзями для проветривания и иметь надпись: **«Огнеопасно, газ!»** |

!